**血气分析检测仪器技术指标**

1. 需要检测的项目：血气（PH、PCO2、PO）、氧饱和度、实测大气压、钾、钠、氯、钙、葡萄糖、乳酸、碳酸氢盐、血红蛋白、红细胞压积、胆红素、还原血红蛋白、高铁血红蛋白、一氧化碳急诊分析
2. 标本类型：动脉全血、静脉全血、毛细血管血液
3. 试剂：测量包。抗凝血机制，防止堵包。试剂包断电保护（12小时内）
4. 试剂包上机时间：≥30天，更长时间
5. 进样方式：全自动进样，正面进样口
6. 附带软件功能：病人在线趋势图，酸碱平衡图（详细分析结果，方便临床医生快速解读报告）
7. 设备质控：仪器带有自动质控模式，有国际认证，能提供质控查询、调取原始数据。