**浙江省肿瘤医院采供部库房手摇密集架参数及配置**

密集柜规格四联节12列，十二列全为移动列，地轨设计4根，规格4165\*620\*2450mm。

材质说明：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 材料产地厂家 | 性能说明 |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | 3.0㎜ | ST12冷轧钢板 |  | 上海宝钢 | 表面静电喷塑处理，喷塑前严格去油除锈和磷化处理。 |
| 轨道 | 20\*20㎜ | 实心方钢 |  | 上钢五厂 |
| 2 | 底座 | 底梁、轴承档、夹紧块 | 3.0㎜ | ST12冷轧钢板 |  | 上海宝钢 | 底座采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构。移动列底盘上装有防倾倒装置。 |
| 3 | 架体 | 立板 | 1.5㎜ | SPCC冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 | 结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可以按需要调整，表面喷塑钢性好，平整、通用性、互换性好，在双面搁板中间有分隔档，防止两边资料窜位。 |
| 搁板 | 1.2㎜ | SPCC冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |
| 顶板 | 1.0㎜ | SPCC冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |
| 4 | 门板 | 门板 | 1.0㎜ | SPCC冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 | 门面平整，款式新颖，表面喷塑，强度好。 |
| 5 | 传动  机构 | 轴承 | P204 | E级 | GB1285 | 杭州轴承 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，省力运行平稳，摇手机构采用双向棘轮结构，造型美观大方，可单列或多列一起移动。 |
| 传动轴 | Φ20㎜ | 45#钢 | GB699 | 上钢五厂 |
| 铁滚轮 | HT20-40铸铁 |  | GB9439 | 上海宝钢 |
| 摩托车  链条 | FR420 | Φ8.5节距12.7 | GB1244 | 江南链条有限公司 |
| 摇手件 | ZG45 | 双向超越离合器 |  |  | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。 |
| 摇手体总成 | 滚珠轴承 | GB1285 | 杭州轴承 |
| 6 | 制动装置 | 边列锁定装置 | 808锁 |  |  | 上海前进锁厂 | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。当人进入相邻二架体时，可用制动装锁定二架体，以架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具，用于锁定整密集架，便于资料的保密。 |
| 中间列制动装置 |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 材料产地厂家 | 性能说明 |
| 7 |  | 防震装置 | 磁性冰箱门吸条 |  |  |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光防潮、防火功能。 |
| 防尘板  顶板 | 1.0㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |
| 防鼠板 | 1.0㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |
| 防倾倒装置 | 3.0㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |
| 抽斗 | 1.5㎜ | SPCC冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |
| 拉手 | ABS |  |  | 自产 |
| 滑轮 |  |  |  | 自产 |
| 8 | 表面处理 | 前处理药剂 |  | Zn系磷化 | 美国标准 | 浙江大学 | 喷塑流水线喷塑后，表面美观光滑，抗冲击强度大，附着力强，在符合条件库房内摆放，表面20年不生锈。 |
| 高压静电喷塑 |  | 纯聚脂型粉末涂料 | GB1766 | 黄山佳美奇粉体涂料制造有限公司 |


密集架内具体配置清单：





1. 第1列：移动列为4块层板，分五格，每层净高425mm，中间钢制挡板300mm高。
2. 第2、3、4列：移动列为4块层板，分五格，中间无挡板，后面用网格固定，每层净高425mm。
3. 第5、6、7、8列：移动列为4块层板，分五格，中间无挡板，每层净高425mm。
4. 第9、10、11列：移动列下面为16个抽屉，每个抽屉高度为515mm，用托底三节优质导轨。上面为2块层板，分成3格，每层净高400mm，中间无挡板。
5. 第12列：移动列为4块层板，分成5格，每层净高425mm，中间钢制挡板300mm高，正反面皆双开门，配互开锁。
6. 移动挡板20块，规格：长450mm，宽200mm，高300mm，厚度1.5mm。


七）每列柜子的正反面每层层板上安装2个亚克力透明标签框，抽屉、门板上皆安装标签框。

附图纸：





****

