烘箱技术参数

1 最高温度可达250°C；

2 体积176L；

3 采用微处理控制温度, 大屏幕数字显示；

4 标配两块丝网隔板，隔板最大承重25kg，最多可放19块隔板；

5 \*温度均一度≤ ±4℃ (at 150℃)

6 \*温度稳定性≤ ±0.4℃(at 150℃)

7 可两台叠放使用

8 箱体内部不锈钢材质为1.4016，圆角设计

9 \*自动超温报警系统

10 \*自带校正功能

11 自然对流循环功能

12 可以实现定时运行或连续运行

13 可以调节空气进气口大小和排气口大小

14 \*带有RS232数据接口