|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 主要技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 多媒体通讯一体式终端 | 1 | 1. 支持IPV6,可兼容H.323协议。
2. 视频编解码格式：须支持H.264、H.265、V2V协议。
3. 音频协议：须支持AAC。
4. 摄像机具有不低于1/2.8英寸CMOS成像芯片，像素≥210W，支持不低于10倍光学变焦。
5. 视频输入：支持不少于1路HDMI输入和1路内置摄像机输入。
6. 视频输出：支持不少于1路HDMI输出。
7. 音频输入：支持不少于1路Mini卡侬输入，支持不少于1路HDMI输入 。
8. 音频输出：支持不少于1路HDMI内嵌输出和1路 line（3.5mm）音频输出。
9. 支持12V幻象供电，在不外加设备情况下支持麦克风正常供电使用。
10. 支持自主多画面功能，一组会议中与会终端可以自由选择自己收看画面的组合显示模式。
11. 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。
12. 支持高清视频会议、视频点播、可视电话、远程培训等多种功能。
13. ▲**为满足工作需求，必须浙江省卫健系统视联网无缝对接（非背靠背）。**
 |
| 2 | 定向鹅颈麦克风（mini） | 1 | 1. 采用心型指向拾音，抑制声反馈能力强，降低声音啸叫，专为会议室量身设计，拾音距离远、音质清晰；360度旋转软管可随意调节，适合不同人员需求。
2. 频率响应： 100Hz-16kHz；
3. 指向性： 超心型指向；
4. 输出阻抗：100Ω；
5. 灵敏度： -40dB±2dB；
6. 供电电压： DC9V/48V；
7. 抗手机、电磁干扰；
8. 接口：mini卡侬接口。
 |
| 3 | 视联网联通链路 | 1 | A端接入信息：杭州市体育场路235号联通枢纽楼4楼杭州市视联网平台/ MSTP/电口，Z端接入浙江省肿瘤医院 |