**二、招标货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术要求 | 交货期 | 目的地 |
| 1. | 远程院感巡检仪 | 1 | 如下 |  | 浙江省肿瘤医院 |
| 2 |  |  |  |

**三、设备技术要求及主要性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |
| 1 | 院感巡检仪技术参数 |
| 1.1 | 检测精度：0.5fmolATP |
| ▲1.2 | 检测范围：0 to 0.5fmol |
| 1.3 | 检测时间：15秒 |
| 1.4 | 本底：小于2RLU |
| ▲1.5 | 不少于1000个用户ID设定；不少于1000个检测组；不少于100万个记忆储存 |
| 1.6 | 具备自动判断合格，自动统计合格率功能 |
| 1.7 | 具备多种待机时间设置功能（5-60分钟） |
| 1.8 | TypeC USB接口与PC通讯 |
| 1.9 | 不小于5.5寸触摸屏 |
| 1.10 | 通讯模块：WIFI、 4G全网通 |
| 1.11 | 摄像头支持二维码识别 |
| 1.12 | 不低于5000mAh电池容量 |
| 1.13 | 具备温度补偿功能 |
| 1.14 | 具备医疗机构自查工作软件，可与疾病预防控制监督员软件及省医疗机构传染病防治依法执业合规平台进行自动数据对接，自动上传检测结果。 |
| 2主要用途： | 用于医疗卫生机构物体表面关键点控制和医务人员手卫生评价，医疗器械及软式内镜清洗效果评价。 |
| 3配置 | 巡检仪主机、仪器包、PC数据线、物联卡、中文操作手册 |
| 4质保时间： | 不低于1年 |

**四、商务条款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |
| 1 | 保修时间 | 保修时间≥1年 |
| 2 | 交货地点 | 浙江省肿瘤医院 |
| 3 | 交货期 | 合同签订后30天内 |
| 4 | 保证金 | 无 |
| 5 | 违约责任及争议解决方式 | 协商解决 |
| 6 | 响应情况 | 维修响应时间不超过24小时，提供全方位48小时服务。 |
| 7 | 生产日期 | 所投产品生产日期不早于投标日期前1年 |