## 线路服务要求

采购内容:200M MSOTN链路、适配医保的防火墙设备

功能要求/产品选型要求:

1.专线专用，带宽独享，不得同互联网连接；

2.链路测试指标：吞吐量（Throughput）：100% 丢包率（Frame Loss）：≤0.1%

3.接口类型：千兆以太网接口及以上。

4.网络必须具备可扩展能力，具有灵活的带宽伸缩能力，满足业务发展的需要。5.带宽200M

6.服务器1年

7.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

8.组织实施人员培训。