议 价 文 件

浙江省肿瘤医院全院开水炉维保项目

浙江省肿瘤医院

二○二○年十一月

**浙江省肿瘤医院全院开水炉维保院内议价项目**

为了加强开水炉管理，确保饮水达标，我院拟采取院内议价方式，完成浙江省肿瘤医院全院开水炉维保项目采购，现将有关事项公告如下：

**一、项目名称和供应商资格条件**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院全院开水炉维保项目。

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价。

**二、服务内容**

供应商应按采购人要求提供全院开水炉维保，具体型号如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | 数量 |
| 吉之美GM-GB-80E步进水式电开水器 | 51台 |
| 吉之美GM-GL-40CSW步进水式电开水器 | 2台 |
| 泳邦ZK-9沸腾式电开水器 | 3台 |

开水炉共计 56 台。

维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。

1. **报价方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **价格** | **备注** |
| **开水炉维保服务** |  |  |

注：1.对全院开水器采用人工剥离式清洗污垢及现场”三废“的清理，清洗符合国家、行业相关标准，水质符合用水要求；

2.本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、检验费、零配件、滤芯、活性炭等耗材及完成本项目的可能涉及的所有费用；

3.提供每年一次检测服务，并出具第三方检测报告，对机组进行全面检查；

4.必须每年四次对开水炉清洗、每半年更换滤芯、活性炭一次，保证达到饮用水标准，并提供第三方水质检测报告；

5.机组一旦发生故障，乙方在接到甲方通知的半小时内到达现场维修，针对故障原因进行调整处理, 进行排除故障工作，直到恢复正常运行；

6.因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任；

7.维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由服务商负责及时清运，清运费用由服务商承担；

8.水质检测费包含在服务费中，由院方随机抽样至第三方机构进行送检；

9.开水炉故障无法修复期间，提供备用开水炉应急使用。

**四、响应文件编制要求**

1. 响应文件包含报价、技术、商务资料不得少于叁份。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）开水炉维保所需要的资质及认证文件复印件；（5）主要业绩证明；（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）项目负责人简历表；（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；（3）供应商应提供的技术资料；（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

5.合同期限：一年

**五、议价截止时间、议价时间及地点**

1. 递交议价文件截止时间：2020年11月 10 日（周 二 ）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 采用快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

**六、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：叶先生 联系电话：0571-88122529

浙江省肿瘤医院

2020年11月03日

**附件1：**

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/" \t "http://www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院 相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年 月 日

**附件2：**

单套开水炉所需配件明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 接触器 | 1套 |
| 2 | 温控器普通型 | 1套 |
| 3 | 指示灯 | 2套 |
| 4 | 不锈钢电热管 | 1套 |
| 5 | 电路板按触器 | 2套 |
| 6 | 温度器电脑板 | 1套 |
| 7 | 热水龙头 | 2套 |
| 8 | 不锈钢浮球 | 1只 |
| 9 | 不锈钢电热管 | 3支 |
| 10 | 温度表普通型 | 1套 |
| 11 | 不锈钢阀门结头 | 5个 |
| 12 | 水位传杆器 | 2套 |
| 13 | 过滤器 | 1组 |
| 14 | 电线六平六 | 3米 |
| 15 | 电磁阀 | 1只 |
| 16 | 其它电热水器辅助配件 |  |