**Scepter 3.0细胞计数仪参数**

1. 检测原理：库尔特电阻抗原理
2. 人体工程学设计，便于在超净台内进行测量和存放
3. 30秒内完成自动计数
4. 无需制备样品，不使用专用试剂，避免接触有害染料
5. 可通过监测细胞大小和形态，获得测量间，传代次数间和批次间的细胞健康状况
6. 无需清洁可持续操作
7. 直方图显示细胞计数结果，方便读取
8. 手持式设备，支架可安装在任何地方，易于存放和充电
9. 带无线传输功能，可即时打印或传输计数数据
10. 检测范围

10.1、5-15um,50,000-1,500,000 cells/mL

10.2、8-25um,10,000-500,000 cells/mL