议 价 文 件

浙江省肿瘤医院体检中心污水消毒设备

采购项目

浙江省肿瘤医院

二○二一年十一月

**浙江省肿瘤医院体检中心污水消毒设备采购项目**

**一、项目名称和供应商资格条件**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院体检中心污水消毒设备采购项目。

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价。

**二、服务内容**

供应商应按采购人要求提供污水消毒设备（现有设备机房尺寸：1.3\*2.2M）。

1. **报价方式**

浙江省肿瘤医院体检中心污水消毒设备报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **数量** | **单位** | **合价**  **（元）** |
| 1 | 单过硫酸氢钾复合盐消毒粉自动溶解智能投加设备 | 1、储药箱有效容≥100L，计量泵最大投加能力≥5L/h，设备总功≤300W；  2、箱体主体为抗氧化白色PVC板材；  3、溶液配置流程低噪音；  4、全自动补水，电动阀具备断电复位功能；触摸屏人机界面，控制器具有多种智能运行模式，可供用户选择；  5、断电情况具备紧急投加能力。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 投加管道及配件 | 抗氧化腐蚀UPVC化工管、配件 | 1 | 项 |  |
| 3 | 消毒池  搅拌器 | 运行功率（50~100W），低噪音 | 1 | 套 |  |
| **4** | 活性氧  检测仪 | 测量范围：0.005～1.000mg/L（以O计） | １ | 台 |  |
| 5 | 便携式PH仪 | 1. 测量范围：（0.00~14.00） 2. 复合电极；   3、可充电锂电池，电源适配（输入AC100~240V，输出DC 5V）； | 1 | 台 |  |
| 6 | 安装调试 | 配套 | 1 | 项 |  |
| 7 | 技术培训 | 操作、使用、维护培训；台账模板等 | 1 | 套 |  |

注：本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、安装费及完成本项目的可能涉及的所有费用。

**四、响应文件编制要求**

1. 响应文件包含报价、技术、商务资料不得少于叁份。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），议价文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）主要业绩证明；（5）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）供应商应提供的技术资料；（2）供应商需要说明的其他文件和说明。

5.保修期限：两年

**五、议价截止时间、议价时间及地点**

1. 递交议价文件截止时间：2021年11月23日（周 二 ），逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 采用快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

**六、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：陶先生 联系电话：0571-88122049

浙江省肿瘤医院

2021年11月15日

**附件1：**

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/" \t "http://www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院 相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年 月 日