## 椎板咬骨钳、叶片技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 议价要求 |
| 一 | 设备用途：辅助脊柱相关手术开展，提供手术安全性和便捷。 |
| 二 | 总体要求: |
| 2.1 | 提供手术器械产品彩页图片。 |
| 三 | 技术参数要求： |
| ▲3.1 | 可拆卸咬骨钳，薄脚板，可拆卸，90°，向上，2mm，180mm |
| ▲3.2 | 叶片，与科室现有的牵开系统相匹配，23mm，65mm |
| ▲3.3 | 叶片为可透射线铝合金材料，保证物理强度的同时不影响术中定位观察。 |
| ▲3.4 | 不同叶片颜色对应不同的深度，便于临床快速识别。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |