**食堂灶台吸风罩及油烟管路设备改造项目**

**一、项目名称和供应商资格条件**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院食堂灶台吸风罩及油烟管路设备改造项目。

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价。

**二、项目概况**

1.具体规格尺寸见下表

2.预算金额不超过3.5万元人民币

1. **报价方式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称及要求** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| 1 | **职工食营，营养食堂不锈钢吊顶冲孔百叶**  不锈钢吊顶封板  —采用SUS304-2B不锈钢制作  —封板采用不锈钢板厚度1.0mm制作。  —封板要求采用百叶形式制作，保侍通风状态，  —封板要求活动式，便于以后清洗方便，  —规格:定制2900\*650\*50 | 5 | 块 |  |  |
| 2 | **不锈钢吸风罩排烟管道加消声器）**  —采用SUS304-2B不锈钢制作  —内胆要求采用不锈钢板0.8mm制作。冲孔5mm，  —封板采用不锈钢板厚度1.0mm制作。  —中间隔层要求增加隔音棉减少噪音，  —规格:1200\*800\*800 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | **不锈钢吸风罩 （营养食堂）**  —采用SUS304-2B不锈钢厚度1.0mm制作  —规格:1500\*600\*550  —规格:2400\*300\*150 | 1.4 | ㎡ |  |  |
| 4 | **风机拆装（费用）**  —营养食堂旧箱式风机拆到蒸饭间排蒸汽使用，  —其中包括安装调试（包含吊机费用）  —阻尼减震器（200kg，4只）  —功率：380v/7.5KW，转速960， | 1 | 套 |  |  |
| 5 | **多翼式风机（安装至消毒间排蒸汽使用）**  —品牌:九州，七星，神洲豹  —型号：2850—3000风量左右，  — 3# 全压320  —功率：380v/3KW | 2 | 台 |  |  |
| 6 | **营养食堂排烟系统**  —定制不锈钢风管  —板厚1.0mm，变径风管制作，  —板厚1.0mm，弯头制作，700\*500（3）  —板厚1.0mm，大小头制作，700\*500\*500\*400  —法兰采用30\*30角铁制作，14付  —规格:700\*500（主管） | 18 | ㎡ |  |  |
| 7 | **铝叶高压低噪音风机箱（营养食堂排烟使用）**  —品牌：神洲豹，九州，七星  —型号：18500—20000风量左右，  —静压1236—1150  超强风量，超大压力，铝制叶轮  —功率：380v/11KW，转速960，  **—风机隔层要求增加隔音棉减少噪音**  **—说明；吸风罩上面管道口径小排风不畅通**  **—增加风压给厨房排烟增加流量** | 1 | 台 |  |  |
| 8 | **软连接**  —型号：配风机接口（900\*750\*500）  —采用防水帆布制作  —法兰采用40\*40角铁制作 | 3 | 只 |  |  |
| 9 | **阻尼减震器（2套）**  —（控制箱2套要求带变频器）  —不锈钢隔音棚（1200\*1200\*1000）1个  —内胆要求采用不锈钢板0.8mm制作，冲孔5mm  —中间隔层要求增加隔音棉减少噪音  —风机支架（1000\*1000\*250）1个  —包刮风柜支架费用，墙上架子费用。  —规格：200kg，（8个） | 2 | 套 |  |  |
| **合计：人民币** | | **0.00** | | | |

注：本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、安装费及完成本项目的可能涉及的所有费用.

**四、响应文件编制要求**

1. 响应文件包含报价、技术、商务资料不得少于叁份。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），议价文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）主要业绩证明；（5）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）供应商应提供的技术资料；（2）供应商需要说明的其他文件和说明。

5.保修期限：一年

**五、议价截止时间、议价时间及地点**

1. 递交议价文件截止时间：2022年7月18日（周 一 ）下午17:00前，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，写明联系人、电话、投标单位及投标项目名称，采用快递方式递交议价文件，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

**六、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：徐先生 联系电话：0571-88122408

浙江省肿瘤医院

2022年7月11日

**附件1：**

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/" \t "http://www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院 相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年 月 日