**标项 采购单位:**

**设备名称：自动玻片收集装置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求** | **是否重要参数** |
| **一** | **产地：国产或允许进口** |  |
| **二** | 配合玻片打号机，可自动收集玻片的设备 |  |
| **三** | **技术功能要求** |  |
| 1 | 机电一体，配备一只机械臂 |  |
| 2 | 单次单列收集容量≥110张玻片 |  |
| 3 | 玻片按顺序序号整理，标识面朝右侧，横向堆叠 |  |
| 4 | 取片方向口面向正前方操作者，便于拿取 |  |
| 5 | 适用集中打印 |  |
| **四** | **配置要求** |  |
| 1 | 自动玻片收集装置1套 |  |
| **五** | **商务要求** |  |
| 1 | 主机免费保修3年。 |  |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺或代理商售后服务承诺。 |  |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |  |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 5 | 软件终身免费升级。 |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 7 | 购置后每年提供性能验证报告。 |  |