浙江省肿瘤医院内镜中心纯水机组维保议价公告

一、项目名称：内镜中心纯水机组维保服务

二、采购方式：院内招标（议价）

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

纯水机组维保服务 1 年期：预算总金额 4.9 万元人民币。

1. 维保内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内镜中心纯水设备配件维保服务内耗材清单** | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量** **a** | **年更换次数b** |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4 目 166 燕山 | 1 套 280KG | 1 年1 次 |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1 套 160KG | 1 年 1 次 |
| 3 | 软化树脂 | 漂莱特 | 1 套 200L | 1 年 1 次 |
| 4 | 保安过滤芯 | 5 μ\*20“PP | 20 支 | 3 个月 1 次 （1年 4次） |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能 8040 | 2 支 | 1 年 1 次 |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1 支 | 1年 1 次 |
| 7 | 终端滤芯 | 0.22um | 12 支 | 3 个月 1 次 （1 年 4次） |
| 8 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4 次 | 3 个月 1 次 （1 年 4次） |
| 9 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 4 次 | 3 个月 1 次 （1 年 4次） |

五、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 六、注意事项：

须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印 件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）招标文件报 名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。

七、投标截止时间：2024 年6 月19日 17：00

投标地点：拱墅区半山东路 1 号浙江省肿瘤医院行政楼 11号楼维修热线办公室

联系人：徐工

联系电话：88122408

八、开标时间：院方另行通知

九、投标保证金：无

十、投标文件份数：提供一式五份，其中报价文件正本一份，副本四份；商务技术文 件正本一份，副本四份。

十二、★中标后需提交电子版标书一份。